**Het instellen van lader type CBHF 2**

Omdat de SPE acculader type CBHF2 zeer uitgebreid is en dus veel verschillende laad programma's heeft is het van belang dat de CBHF2 goed ingesteld wordt.
In de bijlage vind u de instelling mogelijkheden,

Hieronder ziet u waar de 8 dip switch schakelaars zitten waarmee u de lader kunt instellen.

            



Het instellen is achter de folie mogelijk

Dit is niet zomaar toegankelijk met verkeerde instellingen door niet kundig personeel te voorkomen.

Hoe het werkt.:

Leg de lader op de achter kant neer

Til met een mesje een hoek van het grijze gedeelte en verwijder deze voorzichtig

Met een klein punt (schroevendraaiertje) kunt u de dip switches op de gewenste stand zetten

(on is omhoog of is omlaag)

Monteer nu voorzichtig de grijze stickerweer keurig op zijn plaats